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石家庄市建设工程质量检测监管系统
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[bookmark: _Toc26863]导言
本文档全面介绍监管系统中关于桩基承载力检测的相关功能模块。
[bookmark: _Toc13323]系统登录
[bookmark: _Toc5645]系统网址
https://sjz.zhrtmis.com
[bookmark: _Toc20857]登录方式
[bookmark: _Toc16306]同时支持PC端和移动端浏览器进行登录，浏览器要求：谷歌浏览器、edge 浏览器、360 浏览器极速模式（如果使用过程中有问题，请升级浏览器）。

[bookmark: _Toc14474]桩基检测流程
[bookmark: _Toc15944]流程图
[image: 桩基检测流程图]

[bookmark: _Toc10091]施工单位编制检测计划
由施工单位人员登录监管系统进行检测计划编制，具体操作过程如下图：
[image: 6a2dc07b-25f4-44dd-99a3-6c864f85b9de]
依据系统提示，录入相关信息，信息录入完成后，单击“提交”按钮提交给检测机构上传检测方案。
注意事项：
1、如果没有对应的检测机构以供选择，请联系建设单位在工程信息中上传对应检测合同；
2、检测类别需要选择地基及复合地基、桩的承载力、排水管道工程、人行天桥及地下通道等涉及承载力的类别，且检测内容选择相关参数。
[image: 41c7fc56-23df-425e-b4d9-3eb43c5ca48c]
[bookmark: _Toc15195]检测机构上传检测方案
检测机构试验人员登录监管系统，上传检测方案，具体操作过程如下图：
[image: a2939388-4b8f-4caf-9d10-746b3c79fbef]

依据系统提示，录入相关信息，信息录入完成后，单击“提交方案”按钮提交给监理人员进行确认。
2

[image: 85fbe27f-1e73-4bc5-9069-18a02b71e411]
[bookmark: _Toc5680]监理单位确认检测计划和方案
监理单位监理人员登录监管系统，对检测计划和方案进行确认，具体操作见下图：
[image: de880ec7-dc15-436a-9e91-28cd0b05d6f8]
[image: dfad673d-a2c0-413e-9c38-c492525e90be]
依据实际情况选择确认通过或驳回。[image: 78c529b0-e2bf-4b8c-b1db-d7fbe67edb53]
[bookmark: _Toc29621]检测机构受理委托
当检测计划和方案经确认后，检测机构进行委托登记，此环节需要检测机构的试验室信息化系统（LIMS）调用相关接口（涉及接口文档中的现场检测计划获取和上传委托信息等接口）将委托信息上传至监管系统，上传效果如下图：
[image: c1a14083-4c20-4388-8a24-4a783064de6d]
注意事项：可以上传多份委托信息，每份委托信息对应一份检测报告，此处模拟了两份委托信息。
[image: 0952b501-987f-4a0e-abfa-6d0c346eb07f]
[bookmark: _Toc15176]见证人进行见证
试验人员进驻现场开展检测时，需要见证人（监理人员）对每一份委托分别进行见证，见证人使用移动端登录监管系统，具体步骤如下：
	见证人员使用见证人员账号通过手机浏览器登录系统
	单击“实体检测待见证”进入相关界面
	单击“进行见证”进入相关界面

	[image: ]
	[image: 28f460fd9b57093dd9599249f6e1aa81]
	[image: d07b39c66be6d17414472f4479a231fa]

	进入检测报告栏目，找到对应委托编号点击进行见证按钮
	按照提示分别进行拍摄环境照片、检测部位照片、检测过程照片、见证人头像（人脸对比）以及现场定位，通过单击“保存”按钮完成操作

	[image: b074af219ab63b7f2cd858f8a219039c]
	[image: 562e84b80e263f34ee45397f5308d496]
	[image: 1175c86c4c9a05a58fcd73ed32674237]



[bookmark: _Toc1435]检测设备实时上传检测数据
进行检测时，需要设备自动将检测数据实时上传至监管系统，此环节需要设备厂家调用数据接口（涉及接口文档中的桩基承载力检测_委托信息获取、桩基承载力检测_上传桩数据和桩基承载力检测_上传采样数据等接口）完成，检测机构账号可到下图效果：
[image: 02962a85-1b4c-4957-b015-934dce5af0be]
[image: 8538a80c-51f0-434c-9d22-d83841656087]
[image: 92c1a6f8-ed0f-4e4b-bc9c-c07415c173b2]
[image: 97d78e26-8aee-4003-b22f-3860ad58fe1d]
[image: 4c6d4033-5bad-4f9c-aa2b-3e0f66439a6d]
[image: ee9db1eb-e852-466b-a77a-fba33ecb1809]
[image: f85fbece-1319-4e66-a5e9-912fe6142e0f]
[bookmark: _Toc16175]检测报告出具
此环节需要检测机构的试验室信息化系统（LIMS）调用相关接口（涉及接口文档中的获取报告二维码、上传报告数据等接口）将报告信息和附件上传至监管系统，注意报告是否带有监管系统专属二维码，效果如下图：
[image: 7caef4c5-8802-43ac-9cdd-e59577ffee9c]
[image: 5227f787-cda1-4829-9206-12ee318c02fc]
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